|  |  |
| --- | --- |
| **Doküman Kodu** | TŞ.115 |
| **Yayınlanma Tarihi** | 24.02.2020 |
| **Revizyon No** | 2 |
| **Revizyon Tarihi** | 16.06.2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İsim** | **Pozisyon** |
| **Hazırlayan** | ERKAN ŞAHİN | Sistem İşletme Mühendisi |
| **Onaylayan** | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

1. İÇİNDEKİLER

[2 KONU 2](#_Toc497321339)

[3 TANIMLAR ve KISALTMALAR 2](#_Toc497321340)

[4 TEKNİK ÖZELLİKLER 2-3](#_Toc497321343)-4-5

# KONU

Bu Şartname, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından çok amaçlı kar aracı alımı için oluşturulmuştur.

# TANIMLAR ve KISALTMALAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

# TEKNİK ÖZELLİKLER

**MOTOR :**

**Cinsi :** 2 Silindirli(en az) - 4 zamanlı, elektronik yakıt püskürtmeli

**Gücü (Hp) :** 30 (en az)

**Motor Hacmi :** 747 cc (en az)

**Soğutma Sistemi :** Sıvı Soğutmalı

**Yakıt Cinsi :** Benzin

**AKTARMA :**

* Şanzıman otomatik vitesli olacaktır.
* Araç 4x4, 6x6, 8x8 olabilir.
* Şanzımanda yüksek devir (high), ağır devir (low), boş, geri ve park vites seçenekleri bulunacaktır.

**AĞIRLIKLAR VE ÖLÇÜLER**

**Yolcu Taşıma :** 1 sürücü + 2 Yolcu (enaz)

**Römork Çekme Kapasitesi :** 800 Kg (en az)

**Yakıt Deposu ( lt ) :** 27(en az)

**FRENLER :**

* Araçta tüm tekerleklerde hidrolik çalışan disk fren sistemi bulunacaktır.

**TEKERLEKLER :**

* Araç lastikler iç lastiksiz olacaktır.
* Lastikler arazi tipi dişli lastikler olacaktır.
* Araç kar üstünde rahat bir şekilde hareket etmesini ve iş görmesini sağlayan, kolayca sökülebilir kar paleti sistemine sahip olacaktır.

**DİĞER :**

* Aracın arkasında, aşağı-yukarı indirilip-kaldırılabilen en az 400 kg taşıma kapasitesine sahip bir kasa bulunacaktır.
* Aracın arkasında römork elektrik tesisatlı bir çeki demiri topuzu olacaktır (ruhsata işlenmiş).
* Aracın önünde en az 2000 kg çekme kapasiteli bir elektrikli çeki vinci bulunacaktır.
* Aracın önünde ve arkasında araç camından imal edilmiş ön-arka cam bulunacak, yanların yere kadar iyice görülebilmesini sağlayan tümüyle şeffaf sağ-sol kapılara sahip ve polyesterden imal kapalı bir kabini bulunacaktır. Yan kapılarında sürgülü cam (polyester cam) bulunacaktır.
* Ön camda cam sileceği bulunacak ve cam yıkama suyu fışkırtmalı olacaktır.
* Kabinde 1 adet (en az)12V DC çıkış ve ısıtma kaloriferi bulunacaktır.
* Aracın kar palet sistemi araca uygun orijinal aksesuarlı olacaktır. Aracın bulunduğu yerde sökülüp takılabilecektir.
* Araçla birlikte araç kullanma ve bakım kitabı, yedek parça kitabı, kar paleti kullanma ve bakım kitabı bir set halinde ve CD veya DVD'ye aktarılmış olarak da kitap seti ile birlikte verilecektir.
* Araç en az 1+1 yolcu taşıma kapasiteli tescil ettirilecektir. Ancak zorunlu ihtiyaç halinde 1+2 kişi binebilecek şekilde oturma yeri olacak ve emniyet kemerleri en az 3 kişi durumuna göre dizayn edilecektir.
* Araçla birlikte 2 adet hava filtresi, 4 adet ateşleme bujisi, 1 adet motordan şanzımana güç aktarım kayışı yanında verilecektir.
* Aracın yanında 1 adet orijinal stepne jantlı lastiği ile teslim edilecektir.
* Aracın bütün avadanlıkları, ilk yardım çantası verilecektir.
* Araçta istenilen özelliklerin dışında standart olarak sunulan ve araç üzerinde bulunan donanımlar sabit olarak kalacaktır.
* Aracın kar paletleri, araçla birlikte teslim edilecektir.
* Araca ait her türlü eğitim ve bilgilendirme satıcı firma tarafından UEDAŞ’a sağlanacaktır.
* Aracın garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.